STANDARD-ARBEITSANWEISUNG (SOP)

Dokument-ID: SOP\_001

Titel: Notfallprozedur bei Gasleck

Version: 1.0

Abteilung: Betrieb/Außendienst

Gültig ab 01.01.2025

Zweck:

Diese Anweisung beschreibt das Vorgehen bei Verdacht auf ein Gasleck in Wasserwerken oder Heizungsanlagen.

Vorgehensweise:

1. Arbeiten sofort einstellen und alle Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen.
2. Keine elektrischen Geräte oder Lichtschalter betätigen.
3. Fenster und Türen öffnen, um den Raum zu lüften.
4. Hauptgashahn schließen, sofern gefahrlos möglich.
5. Störungsstelle absichern und Bereich kennzeichnen.
6. Leitwarte informieren und Notruf (112) absetzen.
7. Rückmeldung an Sicherheitsbeauftragten nach Freigabe.

Sicherheitsstufe: HOCH

Verwandte Dokumente: Wartung\_Checkliste\_Pumpstation.yaml, vorfallsliste\_2025.csv